PVST

Se hace ping en la red de primaria de la maquina 3 a la 1

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Se apagará en SW3 el puerto F0/2

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

El tiempo de recuperación fue de 45 segundos.

RAPID-PVST

Se encendrá en SW3 el puerto F0/1

Imagen que contiene Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ahora se apagará y el cambio es instanateo.

Diagrama

Descripción generada automáticamente